load '../../main.plt'
load '../all.plt'

set output 'rms.3D.1-3.4.eps'

set title "3-D Interpolation Error Data, Order 4"

plot 'rms.out' u 1:4  t 'Mesh 1' w lp, \
     ''        u 1:8  t 'Mesh 2' w lp, \
     ''        u 1:12 t 'Mesh 3' w lp;
