load '../../main.plt'
load '../all.plt'

set output 'rms.3D.res.3.order.2-5.eps'

set title "3-D Interpolation Error Data, Mesh 3"

plot 'rms.out' u 1:10 t 'Order 2' w lp, \
     ''        u 1:11 t 'Order 3' w lp, \
     ''        u 1:12 t 'Order 4' w lp, \
     ''        u 1:13 t 'Order 5' w lp;
